Załącznik do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie inwestycji pn.: „Samoobsługowe stacje naprawy rowerów”, który polegać będzie na zakupie, dostawie i montażu urządzeń.**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- [43327000-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-z-gotowych-elementow-5754) Sprzęt z gotowych elementów

- 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

- 45233221-4 Oznakowanie poziome

1. **Przedmiot zamówienia.**Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji **„Samoobsługowe stacje naprawy rowerów”** Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na zakupie, dostawie   
   i montażu urządzeń oraz oznakowanie poziome.
2. **Lokalizacja inwestycji**

Inwestycja zlokalizowana jest w Jarosławiu w pięciu miejscach :

- Lokalizacja 1, Plac Św. Michała na działce nr 2391/5, 2401, 2391/6, obręb I

- Lokalizacja 2, Aleja Pułkownika Wojciecha Szczepańskiego działka nr 1547/11, obręb IV

- Lokalizacja 3, ul. Dominikańska na działce nr 871 obręb V

- Lokalizacja 4, Bulwary nad Sanem, na działce nr 1540/2, 1540/1, 1541/4, 1541/3, obręb III

- Lokalizacja 5, Parking przy Stacji PKP na działce nr 2501/1, obręb II

1. **W ramach inwestycji zakres prac obejmuję:**

- Wykonanie podstaw (fundamentów)

- Złożenie stacji rowerowych

- Zamontowanie gotowych urządzeń

Wykonawca powinien zadbać o opinie, uzgodnienia z gestorami sieci w zakresie wynikającym   
z przedmiotu zamówienia i obowiązujących przepisów.

1. **Parametry konstrukcyjne**

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pozwalają na samodzielne dokonanie podstawowych czynności naprawczych przez rowerzystę. Stacja powinna posiadać zestaw narzędzi które, umożliwią szybką naprawę rowerzyście np. podczas gdy złapie gumę, będzie chciał napompować koło czy podregulować siodełko. Stacja powinna posiadać zestaw kluczy imbusowych, pompkę rowerową, wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz płaski w różnych rozmiarach.

Obudowa powinna być wykonana z ocynkowanej lub nierdzewnej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie. Linki na których wiszą narzędzia muszą być nierdzewne ze względu na trwałość oraz warunki atmosferyczne, którym będą poddane. Stacja powinna posiadać możliwość zawieszenie roweru w celu łatwiejszej naprawy. Pod urządzeniem powinna być wykonana płyta fundamentowa, w której zostały by zabetonowane pręty stalowe gwintowane w celu późniejszego zainstalowania w nich urządzenia.

Wszystkie zamontowane elementy muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa.

Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia określa:**

* Niniejszy opis przedmiotu zamówienia
* Wzór umowy

1. **Gwarancja**Okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
2. **Planowany termin realizacji zamówienia.**

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.09.2021 r.