OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania do trzech lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław**

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z dostawą i montażem pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania do trzech lokali mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu przy ul. Wróblewskiego 16A/25, przy ul. Zwierzyniecka 26/12 i przy ul. Wróblewskiego 20A/4, w tym :

1. Lokal mieszkalny przy ul. Wróblewskiego 16A/25 (najemca Maria Kucaba)

**KNRW 2-150315-01**

Demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz z podejściami i złączkami

* piec gazowy z zamkniętą komora spalania – 1 szt.
* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 1 szt.
* kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 2 szt.
* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne – 8 szt.
* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane – 4 szt.
* materiały pomocnicze (od M) – 1,5 %
* środek transportowy – 0,14 m-g

1. Lokal mieszkalny przy ul. Zwierzyniecka 26/12 (najemca Lucyna Lepszy)

**KNRW 2-150315-01**

Demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz z podejściami i złączkami

* piec gazowy z zamkniętą komora spalania – 1 szt.
* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 1 szt.
* kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 2 szt.
* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne – 8 szt.
* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane – 4 szt.
* materiały pomocnicze (od M) – 1,5 %
* środek transportowy – 0,14 m-g

1. Lokal mieszkalny przy ul. Wróblewskiego 20A/4 (najemca Halina Fryc)

**KNRW 2-150315-01**

Demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz z podejściami i złączkami

* piec gazowy z zamkniętą komora spalania – 1 szt.
* rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 1 szt.
* kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej – 2 szt.
* łączniki z żeliwa ciągliwego czarne – 8 szt.
* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane – 4 szt.
* materiały pomocnicze (od M) – 1,5 %
* środek transportowy – 0,14 m-g