OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami do lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu przy ul. Pełkińska 4/3 oraz wykonanie podejścia pod toaletę w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Pełkińska 4/4**

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami do lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu przy ul. Pełkińska 4/3 oraz wykonanie podejścia pod toaletę w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Pełkińska 4/4, w tym :

1. **wydzielenie miejsca pod łazienkę**
* **KNR-W 2-02 2003-01**

ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01

**8,580 m²**

1. **drzwi wewnętrzne**
* **KNKRB 2 1003-05**

montaż skrzydła drzwiowego pełnego z podcięciem do łazienki

**1,000 m²**

1. **instalacja elektryczna**
* przerobienie instalacji elektrycznej

**1 kpl.**

* **KNP 05 0118-01.01**

montaż podgrzewacza wody o poj. do 60 dm³

**1 kpl.**

1. **podejście kanalizacji**
* **KNR 7-28 0207-08**

przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 10 cm dla przewodów instalacji o śr. do 100 mm

**2 otw.**

* **KNR 2-15 0205-02**

montaż rurociągów z PCV o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

**1,500 m**

* **KNR 2-15 0208-03**

dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o śr. 50 mm

**2,000 szt.**

* **KNR 2-15 0205-04**

Montaż rurociągów z PCV o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

**7,500 m**

* **KNR 2-15 0208-05**

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o śr. 110 mm

**2 szt.**

1. **wydzielenie miejsca pod łazienkę**
* **KNR-W 2-15 0111-03**

rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

**5,000 m**

* **KNR-W 2-15 0111-04**

rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

**2,000 m**

* **KNR-W 2-15 0116-01**

dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnych o śr. zewnętrznej 20 mm

**4 szt.**

* **KNR-W 2-15 0132-01**

zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

**5 szt.**

* **KNR-W 2-15 0140-01**

Montaż wodomierza skrzydełkowego o śr. nominalnej 15 mm

**2 kpl.**

1. **biały montaż**
* **KSNR 4 0214-02**

Ustępy z płuczką typu kompakt

**2 kpl.**

* **KSNR 4 0213-04**

Wanna kąpielowa stojąca z obudową z baterią oraz syfonem

**1 kpl.**

1. **posadzka oraz prace malarskie**
* **KNR 2-02 0216-01**

wylewka betonowa o grubości 8 cm

**3,380 m²**

* **KNR 2-02 1505-03**

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem

**17,160 m²**

1. **kuchnia**

**KNNR 4 0229-05**

Zlewozmywaki wraz z baterią i syfonem - kuchnia

**1 szt.**