OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia i zużytych elementów konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Podzamcze 39 w Jarosławiu.**

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Podzamcze 39:

Przedmiar robót:

* **KNR 401/508/3**

rozbiórka pokrycia z dachówek **204,75 m ²**

* **KNR 401/108/19**

wywóz gruzu samochodami samowyładowczym do 1 km **4,095 m³**

* **KNR 401/108/20**

wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

wywóz na dalsze 4 km (krotność = 4) **4,095 m³**

* **KNR 401/430/6**

rozebranie konstrukcji drewnianej dachu j.w. **204,75 m ²**

* **KNR 202/406/1**

Murłata z tarcicy nasyconej **2,183 m³**

* **KNR 202/1218/1**

montaż w wieńcu kotew do mocowania krokwi **36 szt.**

* **KNR 202/401/2**

więźby dachowe z tarcicy nasyconej **204,75 m ²**

* **KNR 202/410/4**

analogia – kontrłaty **204,75 m ²**

* **KNR 401/414/11**

deska okapowa gr. 32 mm **31,50 m**

* **KNR 32/628/3**

izolacja powierzchni poziomych membranami – folia paroprzepuszczalna **204,75 m ²**

* **KNNR 2/403/2**

łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej **204,75 m ²**

* **NNRNKB 202/537/4**

pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową **204,75 m ²**

* **NNRNKB 202/541/2**

obróbki blacharskie z blachy powlekanej **21,975 m ²**

* **KNR 202/508/4**

rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o śr. 15 cm **31,50 m**

* **NNRNKB 202/541/2**

analogia – podbitka systemowa z blachy **40,80 m ²**

* **KNR 401/310/2 (1)**

przemurowanie kominów z cegieł **1,244 m³**

* **KNR 401/735/6 (2)**

tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach

- tynk kategorii II **30,00 m ²**