OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji c.o. w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, ul. Sobieskiego 2/2 i ul. Sobieskiego 2A**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem instalacji c.o. (w tym montaż grzejników z blachy stalowej dostarczonych przez Zamawiającego) w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Jarosławiu przy ul. Sobieskiego 2/1, przy ul. Sobieskiego 2/2 i przy ul. Sobieskiego 2A/1, w tym:

1. **lokal przy ul. Sobieskiego 2/1:**

* **KNR-W 2-150404-01**

rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach – 25,00 m,

* **KNR 2-150408-02**

zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm – 3 szt.,

* **KNR 4-070315-03**

montaż grzejników z blachy stalowej – jednopłytowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm (grzejniki po stronie Zamawiającego) – 3 szt.,

* **KNR 0-310218-01**

próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych – płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe – 32,00 m,

1. **lokal przy ul. Sobieskiego 2/2:**

* **KNR-W 2-150404-01**

rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach – 43,00 m,

* **KNR 2-150408-02**

zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm – 5 szt.,

* **KNR 4-070315-03**

montaż grzejników z blachy stalowej – jednopłytowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm (grzejniki po stronie Zamawiającego) – 5 szt.,

* **KNR 0-310218-01**

próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych – płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe – 32,00 m,

1. **lokal przy ul. Sobieskiego 2A/1:**

* **KNR-W 2-150404-01**

rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach – 32,00 m,

* **KNR 2-150408-02**

zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm – 4 szt.,

* **KNR 4-070316-04**

montaż grzejników z blachy stalowej – dwupłytowych o wysokości 30-40 cm o długości 110-200 cm (grzejnik po stronie Zamawiającego) – 1 szt.,

* **KNR 4-070315-03**

montaż grzejników z blachy stalowej – jednopłytowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm (grzejniki po stronie Zamawiającego) – 3 szt.,

* **KNR 0-310218-01**

próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych – płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe – 32,00 m,