Załącznik do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie inwestycji pn.: „Chodnik betonowy na obszarze kwatery nr 3 Cmentarza Komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu”.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

- 45000000-7 Roboty budowlane;

- 34953300-5 Chodniki;

- 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic;

- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania;

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne.

1. **Lokalizacja inwestycji i stan istniejący:**

Działki o nr. ewid.165/2; 172/1; 173/2; 174/5, będące przedmiotem inwestycji położone są na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Jarosław, gmina Miejska Jarosław w województwie podkarpackim. Przedmiotowa działka należy do własności Zamawiającego. Powierzchnia działki wynosi 3983 m2 do zakresu opracowania przeznaczona jest jej część stanowiąca 100 m2 . Na opracowanym terenie występuje kompleks obiektów cmentarnych z całą infrastrukturą oraz miejscami pochówku. Przedmiotowy teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest wpisany w rejestr zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1. **W ramach inwestycji zakres prac obejmuję:**

- Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt  
 kat. I-IV na głębokości 39 cm

- Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kat. III-IV

na głębokości 39 cm

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

ręcznie grunt kat. III-IV

- Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina L3

- Warstwy odsączające, w korycie i na powierzchniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

- Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

- Nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka Carmino w linii styl, gładka, kolor grafitowy

- Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe, 30x30 grunt kategorii III-IV

- Ławy pod krawężnik z oporem, betonC12/15

- Obrzeże betonowe 30x8, kolor grafitowy na podsypce cementowo - piaskowej

1. **Szczegółowy zakres zamówienia określa:**

* Niniejszy opis przedmiotu zamówienia
* Wzór umowy

1. **Planowany termin realizacji zamówienia.**

Zamówienie należy zrealizować do 80 dni od daty zawarcia umowy.