Załącznik do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie inwestycji pn.: „Chodnik betonowy na obszarze kwatery nr 4 Cmentarza Komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu”.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

 - 45000000-7- roboty budowlane,

 - 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne,

 - 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

 - 34953300-5 - chodniki,

 - 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic.

1. **Lokalizacja inwestycji i stan istniejący:**

Działki o nr. ewid.165/2; 172/1; 173/2; 174/5, będące przedmiotem inwestycji położone są na terenie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Jarosław, gmina Miejska Jarosław w województwie podkarpackim. Przedmiotowa działka należy do własności Zamawiającego. Powierzchnia działki wynosi 3983 m2 do zakresu opracowania przeznaczona jest jej część stanowiąca 150 m2 . Na opracowanym terenie występuje kompleks obiektów cmentarnych z całą infrastrukturą oraz miejscami pochówku. Przedmiotowy teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest wpisany w rejestr zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1. **W ramach inwestycji zakres prac obejmuję:**

- koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
 kat. I-IV na głębokości 39 cm,

- koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kat. III-IV

 na głębokości 39 cm ,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

 ręcznie grunt kat. III-IV,

- wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina L3,

- warstwy odsączające, w korycie i na powierzchniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm,

- podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm,

- nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6cm, na podsypce cementowo – piaskowej, kostka Carmino w linii styl, gładka, kolor grafitowy,

- rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe, 30x30 grunt kategorii III-IV,

- ławy pod krawężnik z oporem, betonC12/15,

- obrzeże betonowe 30x8, kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowej.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia określa:**
* Niniejszy opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys budowlany.
* Wzór umowy
1. **Planowany termin realizacji zamówienia.**

 Zamówienie należy zrealizować do 60 dni od daty zawarcia umowy.