OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Przemyska 17A, polegających na odświeżeniu i odmalowaniu klatki schodowej.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pracami remontowymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Przemyska 17A, polegające na odświeżeniu i odmalowaniu klatki schodowej (m.in. uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana przepalonych i uszkodzonych przewodów elektrycznych i podtynkowych, wymiana przepalonych opraw oświetleniowych żarowych), w tym:

* prace malarskie na korytarzu piętra II, III, IV
* **KNR 4-01 0701-04** odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m ² - **14,310 m²,**
* **KNR 4-01 0709-07** uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej o powierzchni do 0,5 m² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach – **14,310 m²,**
* **KNR 4-01 1204-08** przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – **15,540 m²,**
* **KNR 4-01 0704-02** gruntowanie powierzchni ściennych i sufitów pod prace malarskie – **366,170 m²**
* **KNR 4-01 1204-02** dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - **339,440 m²,**
* **KNR 4-01 1206-04** dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii (1,5 m) **– 150,120 m²**
* **KNR 4-01 1212-29** malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm – **61,040 m²**
* **KNR 2-02 1002-07** demontaż oraz montaż nowego okna dwudzielnego PVC zespolone dwuszybowe wzmocnione, do budownictwa mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni 1,5-2,0 m² - **1,856 m²,**
* malowanie klatki schodowej
* **KNR 4-01 0704-02** gruntowanie powierzchni ściennych i sufitów pod prace malarskie **– 84,848 m²,**
* **KNR 4-01 1204-02** dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych **– 84,848 m²,**
* **KNR 4-01 1206-04** dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii (1,5 m) – **48,360 m²**
* **KNR 4-01 1215-08** mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych – **94,500 m²**
* instalacje elektryczne
* **KNR 4-03 0203-01** wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7,5 mm układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie – **50, 000 m,**
* **KNR 5-08 0504-01** montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych – **5,000 szt.**