OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu mieszkalnego należącego do Gminy Miejskiej Jarosław, położonego w Jarosławiu przy ul. Podzamcze 37/4.**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z remontem lokalu mieszkalnego należącego do Gminy Miejskiej Jarosław, położonego w Jarosławiu przy ul. Podzamcze 37/4, w tym w szczególności wykonanie ścianki działowej, łazienki z kabiną prysznicową, dostawę i montaż piecyka gazowego dwufunkcyjnego, przerobienie instalacji elektrycznej i wod.-kan., malowanie i ułożenie posadzki z paneli podłogowych.

1. Ścianka działowa

* **KNR-W 2-02 2003-01**

ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 – **7,480 m²,**

* **KNKRB 2 1003-05**

montaż skrzydła drzwiowego pełnego wraz ościeżnicą (skrzydło łazienkowe 70) – **1 kpl,**

1. Łazienka

* **KNR 2-02 0607-01**

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poziome podposadzkowej **– 3,080 m²,**

* **KNR 2-02 0609-03**

izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 8-10 cm **– 2,730 m²,**

* **KNR 2-02 0216-01**

wylewka betonowa grubości 8 cm – ręczne układanie betonu **– 2,730 m²,**

* **KNR-W 2-02 1111-03**

posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 30 x 30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną **2,730 m²,**

* **KNR 2-02 0829-08**

licowanie ściany płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej metodą zwykłą – **2,600 m²**

* **KNR 2-02 1505-03**

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem – **3,220 m²,**

* **Kalkulacja własna**

kabina prysznicowa z brodzikiem + syfon – **1 kpl,**

* **KNNR 4 0315-01**

piec gazowy dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania – **1 kpl,**

1. Instalacja elektryczne

* **Kalkulacja własna** przerobienie instalacji elektrycznej – **1 kpl,**

1. Instalacja wod. – kan.

* **Kalkulacja własna** przerobienie instalacji wod. – kan. – **1 kpl,**

1. Malowanie + panele

* **KNR 4-01 0803-02** uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni do 2 m² w jednym miejscu z zatarciem na gładko – **0,540 m²,**
* **KNNR 2 1205-09** posadzka z paneli podłogowych AC4 **– 21,080 m²,**
* **KNR 2-02 1505-01** dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – **105,648 m²,**
* **KNR 2-02 1505-01** dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu – tynków gładkich z gruntowaniem **– 23,880 m².**