OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w trzech lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław, polegające na wymianie instalacji elektrycznej**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z pracami remontowymi w trzech lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu na ul. 3-go Maja, na ul. Sikorskiego i na os. 1000-lecia, polegającymi na wymianie instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami zawartymi w aktualnych protokołach pomiaru przekazanych przez administratora rzeczonych budynków, w tym :

1. **Lokal przy ul. 3-go Maja**

Prace montażowe i przygotowawcze:

* **KNR 4-03 1121-05**

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych jednobiegunowych ze ściany **9 szt.**,

* **KNR 4-03 1134-01**

Demontaż lamp oświetleniowych – **5 szt.,**

* **KNR 4-03 1116-04**

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – **50,00 m**,

* **KNP 18 0820-02.01**

Demontaż wyłączników – **5 szt.,**

Instalacja elektryczna – nowa:

* **KNR 4-03 1001-09**

Mechaniczne wykucie bruzd – **50,00 m**,

* **KNNR 5 0302-02**

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm – **25 szt.,**

* **KNR 4-03 0201-02**

Ułożenie przewodów 3 x 2,5 w bruzdach (obwód gniazd) – **80,00 m**,

* **KNR 4-03 0201-01**

Ułożenie przewodów 3 x 1,5 (obwód światła) – **45,00 m**,

* **KNR 4-03 0203-01**

Ułożenie przewodów 4 x 1,5 – **10,00 m**,

* **KNR 5-14 0101-01**

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – **1 szt.,**

* **KNR 4-03 1014-02**

Zagipsowanie bruzd – **0,2 m³,**

* **Kalkulacja własna**

Montaż osprzęt: wyłączników, gniazdek – **15 szt.,**

* **KNP 18 0140-03.01**

Montaż opraw lamp – **5 szt.,**

* **KNR 4-03 1202-02**

Pomiary elektryczne – 1 pomiar.

1. **Lokal przy ul. Sikorskiego**

Prace montażowe i przygotowawcze:

* **KNR 4-03 1121-05**

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych jednobiegunowych ze ściany **9 szt.**,

* **KNR 4-03 1134-01**

Demontaż lamp oświetleniowych – **5 szt.,**

* **KNR 4-03 1116-04**

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – **40,00 m**,

* **KNP 18 0820-02.01**

Demontaż wyłączników – **5 szt.,**

Instalacja elektryczna – nowa:

* **KNR 4-03 1001-09**

Mechaniczne wykucie bruzd – **50,00 m**,

* **KNNR 5 0302-02**

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm – **15 szt.,**

* **KNR 4-03 0201-02**

Ułożenie przewodów 3 x 2,5 w bruzdach (obwód gniazd) – **65,00 m**,

* **KNR 4-03 0201-01**

Ułożenie przewodów 3 x 1,5 (obwód światła) – **38,00 m**,

* **KNR 4-03 0203-01**

Ułożenie przewodów 4 x 1,5 – **10,00 m**,

* **KNR 5-14 0101-01**

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – **1 szt.,**

* **KNR 4-03 1014-02**

Zagipsowanie bruzd – **0,2 m³,**

* **Kalkulacja własna**

Montaż osprzęt: wyłączników, gniazdek – **15 szt.,**

* **KNP 18 0140-03.01**

Montaż opraw lamp – **5 szt.,**

* **KNR 4-03 1202-02**

Pomiary elektryczne – **1 pomiar**.

1. **Lokal przy ul. Sienkiewicza**

Prace montażowe i przygotowawcze:

* **KNR 4-03 1121-05**

Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych jednobiegunowych ze ściany **9 szt.**,

* **KNR 4-03 1134-01**

Demontaż lamp oświetleniowych – **5 szt.,**

* **KNR 4-03 1116-04**

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – **40,00 m**,

* **KNP 18 0820-02.01**

Demontaż wyłączników – **5 szt.,**

Instalacja elektryczna – nowa:

* **KNR 4-03 1001-09**

Mechaniczne wykucie bruzd – **40,00 m**,

* **KNNR 5 0302-02**

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr. do 60 mm – **15 szt.,**

* **KNR 4-03 0201-02**

Ułożenie przewodów 3 x 2,5 w bruzdach (obwód gniazd) – **60,00 m**,

* **KNR 4-03 0201-01**

Ułożenie przewodów 3 x 1,5 (obwód światła) – **35,00 m**,

* **KNR 4-03 0203-01**

Ułożenie przewodów 4 x 1,5 – **10,00 m**,

* **KNR 5-14 0101-01**

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg – **1 szt.,**

* **KNR 4-03 1014-02**

Zagipsowanie bruzd – **0,2 m³,**

* **Kalkulacja własna**

Montaż osprzęt: wyłączników, gniazdek – **15 szt.,**

* **KNP 18 0140-03.01**

Montaż opraw lamp – **5 szt.,**

* **KNR 4-03 1202-02**

Pomiary elektryczne – **1 pomiar**.