OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Likwidacja istniejących trzonów pieców kaflowych w pięciu lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Jarosław wraz z dostawą i montażem nowych źródeł ogrzewania niezbędnych do dalszego użytkowania tych lokali**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z wszystkie czynności związane z z rozbiórką istniejących pieców i trzonów licowanych kaflami w lokalach należących do Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu na ul. Legionów 6/2, ul. Pełkińska 4/6 ul. Sienkiewicza 4/2, ul. Słowackiego 11/9, ul. Słowackiego 20/16 i wraz z dostawą i montażem nowych źródeł ogrzewania (piecyki kaflowe przenośne) niezbędnych do dalszego użytkowania ww. lokali, w tym:

1. ul. Legionów 6/2,
* **KNR 4-01 2011-02**

rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami **0,792 m²**,

* **KNR 4-01 0803-02**

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni do 2,00 m² w jednym miejscu z zatarciem na gładko **0,910 m²,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km **0,910 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych wraz z podłączeniem oraz wykonaniem blachy podpiecowej **1 szt**.

1. ul. Pełkińska 4/6
* **KNR 4-01 2011-02**

rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami **0,792 m²**,

* **KNR 4-01 0803-02**

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni do 2,00 m² w jednym miejscu z zatarciem na gładko **0,910 m²,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km **0,910 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych wraz z podłączeniem oraz wykonaniem blachy podpiecowej **1 szt**.

1. ul. Sienkiewicza 4/2,
* **KNR 4-01 1002-04**

Demontaż pieców licowanych kaflami prostokątnymi **1 szt.**,

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych wraz z podłączeniem oraz wykonaniem blachy podpiecowej **1 szt**.

1. ul. Słowackiego 11/9,
* **KNR 4-01 2011-02**

rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami **0,792 m²**,

* **KNR 4-01 0803-02**

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni do 2,00 m² w jednym miejscu z zatarciem na gładko **0,910 m²,**

* **KNR 4-01 0108-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km **0,910 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych wraz z podłączeniem oraz wykonaniem blachy podpiecowej **1 szt**.

1. ul. Słowackiego 20/16
* **KNR 4-01 1002-04**

Demontaż pieców licowanych kaflami prostokątnymi **1 szt.**,

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych wraz z podłączeniem oraz wykonaniem blachy podpiecowej **1 szt**.