OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji grzewczej w 3 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, polegający na rozbiórce istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z remontami instalacji grzewczej (rozbiórka istniejących niesprawnych pieców kaflowych wraz z zakupem i montażem piecyków kaflowych przenośnych) w 3 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu: przy ul. Słowackiego 16/4, przy ul. Rybacka 40/1 i przy ul. Pełkińska 70/2, w tym:

1. **Lokal przy ul. Słowackiego 16/4**
* **KNR 4-01 1011-02**

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami **– 0,792 m³,**

* **KNR 4-01 0803-02**

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,00-5,00 m² **- 0,910 m²,**

* **KNR 4-01 0109-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 0,910 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Rybacka 40/1**
* **KNR 4-01 1011-02**

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami **– 0,792 m³,**

* **KNR 4-01 0803-02**

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,00-5,00 m² **- 0,910 m²,**

* **KNR 4-01 0109-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 0,910 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**

1. **Lokal przy ul. Pełkińska 70/2**
* **KNR 4-01 1011-02**

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami **– 0,792 m³,**

* **KNR 4-01 0803-02**

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,00-5,00 m² **- 0,910 m²,**

* **KNR 4-01 0109-09 0108-10**

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

na odległość 5 km **– 0,910 m³,**

* **KNR 2-02 1309-09**

Montaż pieców lub kuchni przenośnych **– 1 szt.**