OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji grzewczej w 3 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, polegający na dostawie i montażu (wymianie) istniejących niesprawnych piecyków gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania**

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem remontu instalacji grzewczej (dostawa, montaż i wymiana istniejących niesprawnych piecyków gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania) w 3 lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Jarosław, położonych w Jarosławiu: przy ul. Wróblewskiego 16A/14, przy ul. Wróblewskiego 20C/3 i przy ul. Wróblewskiego 20D/4, w tym:

1. **Lokal przy ul. Wróblewskiego 16A/14**

**KNR-W 2-15 0315-01**

Demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego IMMERGAS 24kW wraz z podejściami i złączkami(m in. piec gazowy z zamkniętą komorą spalania 1 szt., rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 1 szt., kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 2 szt., łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 8 szt., łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 4 szt.)

1. **Lokal przy ul. Wróblewskiego 20C/3**

**KNR-W 2-15 0315-01**

Demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego IMMERGAS 24kW wraz z podejściami i złączkami(m in. piec gazowy z zamkniętą komorą spalania 1 szt., rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 1 szt., kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 2 szt., łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 8 szt., łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 4 szt.)

1. **Lokal przy ul. Wróblewskiego 20D/4**

**KNR-W 2-15 0315-01**

Demontaż i montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego IMMERGAS 24kW wraz z podejściami i złączkami(m in. piec gazowy z zamkniętą komorą spalania 1 szt., rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 1 szt., kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 2 szt., łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 8 szt., łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 4 szt.)